Ñ • E	=	ρ/ε0	
Ñ × E	=	-¶B/¶t	
c2Ñ × B	=	¶E/¶t + j/ε0	
Ñ • B	=	0	

Ñ • E	=	ρ/ε0	
Ñ × E	=	-¶B/¶t	
c2Ñ × B	=	¶E/¶t + j/ε0	
Ñ • B	=	0	

Ñ • E	=	ρ/ε0	
Ñ × E	=	-¶B/¶t	
c2Ñ × B	=	¶E/¶t + j/ε0	
Ñ • B	=	0